[fiets helm verslag](https://ipo-bjarn.weebly.com/materialenleer/fiets-helm-verslag)

1.



2.  
- hoofdbescherming  
- aerodynamisch   
- afstelbaar (past op elk hoofd)

3/4.  
piepschuim: - demper / beschermend  
PS                  - makkelijk te vormen   
                      - licht   
kunststof: - gemakkelijk te vormen   
ABS           - tegen scherpe voorwerpen   
                  - deukt niet in   
binnen voering: - bacteriën dodend   
nylon                  - aan de helm plakken   
                           - zacht  
klikverbinding: - dat de helm vast zit aan je hoofd  
pc/pet/pom/    - snel open en dicht  
abs                    - veert terug

5.  
overlegd met de leraar en informatie van internet

6.  
PS: thermisch - +70 tot -10  
                         - uitstekend voor vacuumvormen   
        materiaal - slagvast   
ABS: thermisch - +80 tot -20  
                           - goed te vacuumvormen en extruderen    
          materiaal - slagvast  
nylon: thermisch - +115  
             materiaal - hoge treksterkte

7.  
piepschuim -> foam - drukt makkelijk in   
kunststof -> metaal - moeilijk bewerkbaar  
binnenvoering -> weg laten - voelt hard aan   
​klikverbinding -> een van bovenstaande kunststoffen